Ctrl+F5

Градиентная растяжка согласованная по Primary:=sRGB и по Gamma:=2.2

Используется совместно с автоточками Steps16_Gamma22_Ref.ap (последовательность переходов от значения к значению для основной правки) и Steps16_Gamma22_Mes.ap (для проверки и уточнения):

1) Первоначально настраивается точка белого [WP] и точка чёрного [BP]. По общему каналу, и дополнительно кривыми C, J, S если включить кнопку изгиб в светах [ ) ] для правки точки белого и кнопку изгиб в тенях [ ) ] для правки точки чёрного.

2) Затем первая точка что правится, правится по Гамма функции слайдером в боковом доп. меню с включённым общим каналом яркости. Уточняется она уже вертикальными слайдерами в основном окне инструментального окна визуальной корекции, двумя бегунками, которые имеют разный шаг перемещения кривой. Все последующие точки правятся уже только этими слайдерами.

3) Последовательность правки каждой точки тонового диапазона кривой: по яркости изначально устанавливается общий канал в оптимальное положение, дальше правится синий канал, и с включённым режимом "Цветовой реверс" делается его уточнение, после чего последовательно правится красный и зелёный канал, если при их правке сильно смещается светлота, то тоже включается режим "цветовой канал" в котором два остальных канала смещаются относительно текущего активного. После того, как вы достигли оптимального визуального уравнивания текущей точки и все плашки максимально серые и близкие по интенсивности свечения (яркости), переходите к редактированию следующей точки на кривой тонопередачи.

4) После прохождения правки произведите её проверку и если нужно уточнение. После чего загрузите данные в LUT VA, выйдите из инструментального окна и сохраните результат линеаризации в файл *.crv3