Shift+F7

Analog Modified Colors Bars "PAL/SECAM"
Модифицированные цвета - Rec.709(HDTV)v.4.30

Настроечная таблица для телевизоров и мониторов. В файл встроен профиль Rec709 ITU-R BT.709.icc

Используется для мониторов с встроенной функцией "Синий фильтр" - технически она применяется на выходе OSM, или для обычных мониторов с использованием синего светофильтра или специальных очков, через которые нужно мотреть на монитор. В ином случае нужно правки смотреть в программе, как AdobePhotoshop, расположив фильтр, как связующий профиль в верхнем слое, а ниже править - яркость, насыщенность и смещение тона. Аналогию нужно будет снести  в меню OSM-монитора.

Внимание! В текущей версии реализована, как betta-функция - требует сторонний софт, где можно управлять яркостью и контрастом, смещением цветностового тона и насыщенностью. Для работы таблицы нужно загрузить связующий профиль Blue_Rec.709 ITU-R BT.h-1934.ICC

Используется для настройки яркости и контраста, насыщенности и смещения цветов. Ддя настройки яркости и контраста нужно убрать насыщеность, а после вернуть её установив точное значение. После чего отрегулировать смещение цветов.

При использовании иного цветового пространства на выходе устанавлвайте профиль отображения в режиме конвертирования, или используйте колорайзер с назначением для второй трансформации на входе нужного профиля.