В этой папке находятся последовательности ключевых точек для автоматического циклического перехода по ним в инструментальном окне.


Файлы с окончанием Ref используются для калибровки. В них плечи точек опираются на уже откалиброванные точки. 

Каждая новая точка калибруется с учётом выбранной гаммы и точек, которые на данный момент уже не требуют уточнения. Т.е. она опирается на значения уже найденных точек или точек, близких к ним, но находятся в некотором диапазоне, который не будет претерпевать дальнейшую правку. При этом нужно помнить, что погрешность самых первых из найденных точек скажется и на всех остальных точках, которые опираются на их значения.

Файлы с окончанием Mes используются для проверки калибровки. В них плечи точек опираются на ближайшие соседние откалиброванные точки.

Последовательность этих точек служит для проверки результатов калибровки и того, насколько просела видеосистема через время после последней калибровки. Последовательность точек идёт от точки к точке по возрастанию, согласно значениям аналогичных точек, которые использовались для калибровки на заданную гамму. При повторной небольшой правке результатов калибровки такая последовательность тоже будет оптимальной, но при большой визуальной разбежности значений лучше использовать последовательность точек Ref, как и при основной калибровке, пройдя её повторно.


