Shift+F5

Untarget Hald CLUT level8 (8x8x8) 512x512pxl

Файл не содержит встроенного профиля! 

Передназначен для того, чтобы снимать PrntScr c экрана монитора, после чего нужно очень точно вырезать сам Hald CLUT расположенный на сером фоне и проверить его размеры. Они должны быть 512x512 pxl. Дальше с помощью него масштабируется Hald до нужного размера, используя покраску Hald-ов иной размерности. Он показывает то, как отображает цвет конкретный монитор после его настроек и может служить для редактирования таблиц BtoA в ICC профиле.

Hald CLUT можно ассоциировать с конкретной цветовой моделью (*.icc), далее сохранив его, как копию с другой назначенной быстрой клавишей, допустим Ctrl+Shift+F6~F8 (CSF6_~CSF8_ в начале названия файла при его сохранении). Теперь такой халд (CMS должен быть включён!), вырезанный и примененный к скрину экрана, дальше можно ассоциировать с конечным профилем этой-же цветовой модели и тогда скрин будет отображён идентично на другом мониторе в рамках выбранной цветовой модели.